**MEKAANISET LIITTIMET**



**ALLIGATOR LACING**

**Mekaaninen liitin, teräs, asennukseen ei tarvitse erikoistyökaluja.**


Tarkoitettu kevyeen käyttöön; hihnoille, joiden paksuus enintään 11mm.   
Tilauksesta: 600mm, 900mm ja 1200mm pituisena, ja ruostumattomat (AISI 316).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| 00 | -1,6mm | 300mm | 25mm |
| A1 | 1,6-2,4mm | 300mm | 40mm |
| 7 | 2,4-3,6mm | 300mm | 50mm |
| 15 | 3,2-4,0mm | 300mm | 65mm |
| 20 | 4,0-4,8mm | 300mm | 75mm |
| 25 | 4,8-5,6mm | 300mm | 100mm |
| 27 | 5,6-7,1mm | 300mm | 125mm |
| 35 | 7,1-7,9mm | 300mm | 175mm |
| 45 | 7,9-9,5mm | 300mm | 230mm |
| 55 | 9,5-11mm | 300mm | 300mm |

**ALLIGATOR READY SET**

**Mekaaninen liitinsetti: sisältää liittimen, langan ja prikat. Valikoimissa galvanisoitu teräs ja ruostumaton (AISI 316)**  
Hihnoille, joiden paksuus enintään 6,4mm. Vaatii työkalun, mutta hätätilanteessa saa kiinnitettyä ilmankin.  
Valikoimissa galvanisoitu teräs tai ruostumaton (AISI 316).   
Lankoja ja prikkoja saatavana myös erikseen. max.pituus 1200mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija | Max. vetolujuus |
| RS62 | 1,5-3,2mm | 1200mm | 50mm | 200N/mm |
| RS125 | 3,2-4,8mm | 1200mm | 75mm | 315N/mm |
| RS187 | 4,8-6,4mm | 1200mm | 100mm | 400N/mm |

READY SET TYÖKALU

**Saatavana 50-1500mm, varastopituudet 100-150mm. Työkalun pituuden ei tarvitse vastata hihnan mittaa, leveämpääkin hihnaa pystyy työstämään**

RSC187-4:100mm, RSC187-6:150mm

**ALLIGATOR RIVET**



**Mekaaninen liitin pyöröpaalaimen kuljetinhihnoihin**

Tarvitsee erikoistyökalun.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| ARJ4 | 3,2-5,6mm | 100mm | 90mm |
| ARJ6 | 3,2-5,6mm | 150mm | 90mm |
| ARJ7 | 3,2-5,6mm | 175mm | 90mm |
| ARJ10 | 3,2-5,6mm | 250mm | 90mm |
| ARJ14 | 3,2-5,6mm | 350mm | 90mm |

ALLIGATOR RIVET TYÖKALU

**Työkalun pituuden ei tarvitse vastata hihnan mittaa, kapeampaa hihnaa pystyy työstämään, mutta ei leveämpää:**

ART-7: 175mm

ART-10: 283mm

ART-14: 350mm

**Sisältää käsikäyttöisen ART- asennustyökalun langan taivuttamiseen ja hihnan työstämiseen, vasaran sekä kaksi ARJ- kiinnitintä:**

ARTK-7: 175mm

ARTK- 14mm: 350mm

**FLEXCO RIVET HINGED**

**Mekaaninen liitin raskaaseen käyttöön.** Pakkauksessa kaksi kiinnitintä. saranalangat ja niitit tilattava erikseen, hihnan paksuuden mukaan:




langat: NC-C, NCS-C

Niitit: SRAA, SRA, SRB, SRC, SRC/D, SRD, SRE (Myös ruostumaton AISI430)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| R2-20 | 5-10mm | 500mm | 125mm |
| R2-26 | 5-10mm | 650mm | 125mm |
| R2-32 | 5-10mm | 800mm | 125mm |
| R2-40 | 5-10mm | 1000mm | 125mm |
| R2-48 | 5-10mm | 1200mm | 125mm |
| R5-SE-20 | 6-11mm | 500mm | 175mm |
| R5-SE-26 | 6-11mm | 650mm | 175mm |
| R5-SE-32 | 6-11mm | 800mm | 175mm |
| R5-SE-40 | 6-11mm | 1000mm | 175mm |
| R5-SE-48 | 6-11mm | 1200mm | 175mm |
| R5-SE-55 | 6-11mm | 1400mm | 175mm |
| R5-½-SE-26 | 8-15mm | 650mm | 250mm |
| R5-½-SE-32 | 8-15mm | 800mm | 250mm |
| R5-½-SE-40 | 8-15mm | 1000mm | 250mm |
| R5-½-SE-48 | 8-15mm | 1200mm | 250mm |
| R5-½-SE-63 | 8-15mm | 1600mm | 250mm |





**Ruostumaton (AISI316)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R2S-32 | 5-10mm | 800mm | 125mm |

**Saatavilla myös pakkauksia, joka sisältää täydellisen liitoksen niiteillä ja nc- saranatapilla:**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| R2J20/500AANC | 5-7mm | 500mm | 125mm |
| R5J-SE-20/500NC | 7-11mm | 500mm | 175mm |
| R5J-SE-26/650NC | 7-11mm | 650mm | 175mm |
| R5J-SE-32/800NC | 7-11mm | 800mm | 175mm |
| R5J-SE-40/1000NC | 7-11mm | 1000mm | 175mm |
| R5J-SE-48/1200NC | 7-11mm | 1200mm | 175mm |

**FLEXCO BOLT HINGED**

**Mekaaninen liitinsetti, sisältää liittimen, langan ja pultit. Tilattavissa myös antimagneettisena.**




|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| 375XJ400NC-SN | 6-10mm | 400mm | 125mm |
| 375XJ500NC-SN | 6-10mm | 500mm | 125mm |
| 375XJ650NC-SN | 6-10mm | 650mm | 125mm |
| 375XJ800NC-SN | 6-10mm | 800mm | 125mm |
| 375XJ1000NC-SN | 6-10mm | 1000mm | 125mm |
| 375XJ1200NC-SN | 6-10mm | 1200mm | 125mm |
| 375XJ1400NC-SN | 6-10mm | 1400mm | 125mm |
| 550J500NC-SN | 6-16mm | 500mm | 200mm |
| 550J 650NC-SN | 6-16mm | 650mm | 200mm |
| 550J 800NC-SN | 6-16mm | 800mm | 200mm |
| 550J 1000NC-SN | 6-16mm | 1000mm | 200mm |
| 550J 1200NC-SN | 6-16mm | 1200mm | 200mm |
| 550J 1400NC-SN | 6-16mm | 1400mm | 200mm |

****

**Ruostumaton (AISI316)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 550SJ 500SSC | 6-16mm | 500mm | 200mm |
| 550SJ 650SSC | 6-16mm | 650mm | 200mm |
| 550SJ 800SSC | 6-16mm | 800mm | 200mm |
| 550SJ 1000SSC | 6-16mm | 1000mm | 200mm |
| 550SJ 1200SSC | 6-16mm | 1200mm | 200mm |
| 550SJ 1400SSC | 6-16mm | 1400mm | 200mm |



**FLEXCO BOLT SOLID PLATE**

**25kpl:n ja 100kpl:n pakkauksissa.**

**Teräs, antimagneettinen tai ruostumaton (AISI316)**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinnike | Materiaali | Hihnan paksuus | Kpl määrä | Rummun min. halkaisija |
| 1E | Teräs | 5-11mm | 25kpl | 250mm |
| 140E  140C | Teräs | 5-11mm | 25kpl 100kpl | 300mm |
| 140ES | Ruostumaton  (AISI316) | 5-11mm | 25kpl | 300mm |
| 190E  190C | Teräs | 8-14mm | 25kpl  100kpl | 400mm |
| 190ES | Ruostumaton  (AISI316) | 8-14mm | 25kpl | 400mm |
| 190EE | Antimagneettinen | 8-14mm | 25mm | 400mm |
| 1-1/2E | Teräs | 11-17mm | 25kpl | 400mm |
| 2E | Teräs | 14-21mm | 25kpl | 700mm |
| 2-1/4E | Teräs | 14-30mm | 25kpl | 850mm |
| 2-1/2 | Teräs | 19-25mm | 10kpl | 1000mm |
| 3 | **Kuvahaun tulos haulle flexco bolt SOLID PLATE**Teräs | 24mm+ | 10kpl | 1200mm |



**VULKANISOITU KUMILEVY LAATTA**

140VP- 900mm (5\*180mm)

190VP- 900mm (5\*180mm)

**FLEXCO KORJAUSHAKASET**




**v**

Pääsääntöisesti vain tilauksesta, jotain kokoja saattaa olla varastossa pieniä määriä, KYSY !

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liitin | Kappalemäärä | Pituus | Hihnan pituus |
| SS200 | 100kpl | 8mm | 2,5-4mm |
| SS201 | 100kpl | 10mm | 4-6mm |
| SS202 | 100kpl | 12mm | 6-8mm |
| SS203 | 100kpl | 15mm | 8-10mm |
| SS204 | 100kpl | 20mm | 10-13mm |
| SS205 | 100kpl | 23mm | 13-15mm |
| SS206 | 100kpl | 27mm | 15-18mm |
| SS207 | 100kpl | 35mm | 18-21mm |

|  |  |
| --- | --- |
| Työkalu | Yhteensopivat mallit |
| 110 | 1, 140, 190, RP1, 375X, 550 |
| 112 | 1-1/2, 2, 2-1/4, RP2 |
| 113 | 2-1/2, 3 |

**TYÖKALUT**

****

|  |  |
| --- | --- |
| HP1 | 1, 140, 190, RP1, 375X, 550 |
| HP2 | 1-1/2, 2, 2-1/4, RP2 |
| HP3 | 2-1/2, 3 |



|  |  |
| --- | --- |
| HW1 | 1, 140, 190, RP1, 375X, 550 |
| HW2 | 1-1/2, 2, 2-1/4, RP2 |
| HW3 | 2-1/2, 3 |




|  |  |
| --- | --- |
| 5552 | HP- ja HW- työkaluille |

**FLEXCO KOLAT**

**Sisältää 12 pulttia/kola.**



**Tilattavissa myös ruostumattomana.** 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinnike | Korkeus | Pituus | Rummun min. halkaisija | Materiaali |
| HD-1 | 25mm | 610mm | 75mm | SBR |
| HD-2 | 50mm | 610mm | 75mm | SBR |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC1-1/4 | 32mm | 1220mm | 75mm | EPDM |
| EC2 | 51mm | 1220mm | 75mm | EPDM |
| EC3 | 76mm | 1220mm | 75mm | EPDM |
| EC4 | 102mm | 1220mm | 100mm | EPDM |


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L5/8-B | 16mm | 610mm | 50mm | Nitriili-FDA |
| L1-B | 25mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L1-1/2-B | 38mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L2-B | 54mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L3-B | 76mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L5/8-W | 16mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L1-W | 25mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L1-1/2-W | 38mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L2-W | 54mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L3-W | 76mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LG1-1/2-C | 38mm |  | 50mm | Isopreeni FDA |
| LG-2-C | 51mm |  | 50mm | Isopreeni FDA |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PG2 | 51mm |  | 50mm | Isopreeni FDA |
| PG3 | 76mm |  | 50mm | Isopreeni FDA |

****

**Saatavana lisäpultteja;**

ECF, korkeus 30mm

L1/2-F, korkeus 12mm (Sopii L, LG ja PG-profiileihin)

L5/8-F, korkeus 16mm

L3/4-F, korkeus 19mm